Bereich:	Bereichsleiter / Werkstattleiter :

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Im Werkstattbereich sind eng anliegende, geschlossene Kleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation

Gefahrstoffe	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Nr.	ja	nein
Freiwerden von Gasen,	Arbeiten unter funktionstüchtiger Objektabsaugung
Dämpfen, Schwebstoffen	regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen
oder Partikeln *	Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit
Umgang mit Gefahrstoffen wie Lösemittel, Kleber	Bevorratung von größeren Lösungsmittelmengen in Sicherheitsschränken
*	Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis
Ersatzstoffsuche
Minimierung beim Einsatz von Gefahrstoffen
Kennzeichnung der Gefahrstoffe
Lösungsmittel nur in Mengen des Handgebrauchs offen in der Druckerei vorhalten
Brand- und Explosions-	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	ja	nein
elektrostatische Aufladung *	Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen)
Lösungsmittel getränkte Lappen getrennt von anderem Müll in geschlossenen oder in selbst löschenden Behältern entsorgen
Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich
Funkenbildung verhindern
Elektrische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel *	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektrischen Betriebsmittel
Mechanische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ungeschützte Maschinenteile *	trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen
zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern
Notausschalter am Werkstatteingang und an den Maschinen
Sicherung von Gefahrstellen an Maschinen
Einzug- und Fangstellen: eng anliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche
bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius kennzeichnen und beachten
*

physikalische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Lärm	Kapselung von Geräten
*	Kennzeichnung von Lärmbereichen
Gehörschutz
Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen
physische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
einseitige dynamische	Ausgleichsgymnastik
Arbeit
*
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit
*
Sonstige	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	nein
Sturz, Absturz,	Reinigung von Arbeitsflächen und Fußboden
Ausrutschen	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
*
ergonomische Gestaltung *	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel

Literaturhinweise:	Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)