Bereich:	Bereichsleiter :

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Im Werkstattbereich sind eng anliegende, geschlossene Kleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Arbeiten

Gefahrstoffe	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Freiwerden von Gasen,	Objektabsaugung bei Lötarbeiten
Dämpfen, Schwebstoffen oder Partikeln	Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit
*	Werden Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt
Umgang mit	Betriebsanweisungen beachten
Gefahrstoffen	Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis
*	Stehen im Bereich von Säure- und Laugeabfüllung Notduschen zur Verfügung
Wird die Betriebsanweisung beim Umgang mit KMF beachtet
Wird das Tätigkeitsverbot für asbesthaltige Materialien beachtet
Ist persönliche Schutzausrüstung vorhanden

Brand- und Explosions-	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	ja	nein
Arbeiten mit brennbaren Stoffen, z.B. Verdünnung	Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen)
*
Elektrische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Kontrolle vor Inbetriebnahme der elektrischen Betriebsmittel
*	Regelmäßige Prüfung nicht ortsveränderlicher elektrischer Geräte
gefährliche Körperströme	isolierte Werkzeuge benutzen
*	Berührungsschutz (indirekt, direkt)
Not-Aus-Schalter im Eingangsbereich und an den einzelnen Arbeitsplätzen
FI-Schalter
Beachtung der 5 Sicherheitsregeln Freischalten gegen Wiedereinschalten sichern Spannungsfreiheit feststellen Erden und Kurzschließen Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Bei Arbeiten unter Spannung - Festlegung der technischen, organisatorischen und personellen Sicherheitsmaßnahmen für jeden Einzelfall
Kennzeichnung der Arbeitsbereiche während der Reparaturarbeiten
regelmäßige Kontrolle von Not - Aus und FI-Schaltern
Hilfsmittel zur Vermeidung von Schaltfeldverwechslungen
isolierender Körperschutzmittel (Schutzschuhe, Schutzhand-schuhe)
Schutzbrille, Schutzschirm gegen Einwirkung von Störlichtbögen
Mechanische	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ungeschützte Maschinenteile *	trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen
zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern
Sicherung von Gefahrenstellen an Maschinen
Einzug- und Fangstellen: eng anliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche
Flurfördermittel, Hebezeuge,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Lastensicherung
*	Bei kraftgetriebenen Fördermitteln Ausbildung und Erlaubnis vorhanden?
Erfolgte in dem Fall die notwendige Vorsorgeuntersuchung?
physikalische	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Lärm	Kapselung von Geräten
*	Kennzeichnung von Lärmbereichen (ab 85 dB(A))
Gehörschutz
Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen
physische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Arbeiten in engen Räumen	Verbot der Alleinarbeit
oder Behältern	Sicherheitsunterweisung
*	Befahrerlaubnis erforderlich und vorhanden
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit
*

Sonstige	Nr.	Maßnahmen	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Sturz, Absturz,	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
Ausrutschen	Reinigung von Arbeitstischen und Fußböden
*	Ordnungsgemäßes Schuhwerk
Beleuchtung	Einzelarbeitsplatzleuchten für spezielle Sehaufgaben
*	Ausreichende Allgemeinbeleuchtung
ergonomische Gestaltung *	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe „Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel, Betriebsanweisung vorhanden
bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial
Erste-Hilfe-Material	ausreichend geeignetes Erste-Hilfe-Material vorhanden
*	Sind Ersthelfer in den einzelnen Gebäuden den Mitarbeitern bekannt? (verschiedene Einsatzorte der Techniker)
Sozialräume	geeignete Waschmöglichkeiten in erreichbarer Nähe
*	geeigneter Umkleideraum in erreichbarer Nähe
abschließbare Kleiderschränke mit Schwarz/Weiß-Trennung
Hygienischer Mindeststandard vorhanden

Literaturhinweise:	Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Sicherheit zum Nachschlagen „Elektrotechnik“, BG Feinmechanik & Elektrotechnik