Bereich:	Bereichsleiter / Werkstattleiter :

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Im Werkstattbereich sind enganliegende, geschlossene Kleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei gefährlichen Arbeiten

Gefahrstoffe	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Freiwerden von Gasen,	wirksame Absauganlage
Dämpfen, Schwebstoffen	zerspanende Maschinen „staubarm“ geprüft
oder Partikeln wie z.B.	sachgerechte Sammlung und Entsorgung der Holzspäne
Holzstaub *	regelmäßige Reinigung des Arbeitsbereiches nur mit zugelassenem Staubsauger oder Feuchtreinigung
staubarme Verarbeitung von Glasfasermaterialien
Bearbeitung der Holzsorten Buche und Eiche 10 % im Jahr (gem. TRGS 553)
regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen (TVZ)
Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit

Umgang mit Gefahrstoffen wie	Spritzlackierung in Spritzkabine mit mechanischer Be- und Entlüftung
Lösemittel, Epoxidharze	Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis
*	Ersatzstoffsuche (Lösemittel, Lacke auf Wasserbasis)
Ermittlung der Holzarten gemäß TRGS 553
Verdünnung nur in Mengen des Handgebrauchs vorhalten
Verwendungsverbote beachten (z.B. Teeröle, PCP, Quecksilber-verbindungen)
Brand- und Explosions-	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	ja	nein
leichtentzündliche	Erfassung an der Entstehungsstelle (z.B. Lackierarbeiten)
Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase, explosionsfähige	Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen, Ex-geschützte Betriebsmittel)
Zubereitungen
*
Elektrische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel
*
Mechanische	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
ungeschützte Maschinenteile *	trennende Schutzeinrichtungen zwischen Gefahrstelle und den bewegten Teilen von Maschinen
zu öffnende Teile an Maschinen gegen Zufallen sichern
Sicherung der Gefahrenstellen an Maschinen
größtmögliche Abdeckung von Wellen, Messern, Sägeblättern
Drehzahleinstellung regulierbar
Anpassung des Sägeblattes an den Werkstoff
Einstellung des Spaltkeils (Kreissägemaschine 10 mm)
Greiferrückschlagsicherung (Dickenhobel)
Führungshilfen für Werkstoffvorschub
Notausschalter am Werkstatteingang und an den Maschinen
Einzug- und Fangstellen: enganliegende Kleidung, keine Handschuhe tragen, lange Haare sichern
Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius kennzeichnen und beachten
*
unkontrolliert bewegte	Abschirmungen
Teile	besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit
*	Schutzbrille
Teile mit gefährlichen Oberflächen	bei scharfen Kanten, Splittergefahr u.s.w. Trage- und Hebehilfen verwenden
*	geeignete Schutzbekleidung
herabfallende,	gesicherte Lagerung von Holz
umstürzende Gegenstände	Bereiche sichern (abschranken, kennzeichnen)
*
Druckbehälter	regelmäßige Prüfung gemäß Druckbehälterverordnung
*
physikalische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Lärm	Kapselung von Geräten
*	Kennzeichnung von Lärmbereichen ab 85 dB(A))
Gehörschutz
Vorsorgeuntersuchungen für Mitarbeiter in ausgewiesenen Lärmbereichen
physische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit *
Sonstige	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Sturz, Absturz,	Reinigung von Arbeitsflächen und Fußboden
Ausrutschen	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
*
Beleuchtung	Staubgeschützte Beleuchtung
*
ergonomische Gestaltung *	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen „Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel
Erste-Hilfe-Material	ausreichend geeignetes Erste-Hilfe-Material
*
Sozialräume	geeignete Waschmöglichkeiten in erreichbarer Nähe
*	geeigneter Umkleideraum in erreichbarer Nähe
abschließbare Kleiderschränke mit Schwarz-/Weiß-Trennung

Literaturhinweise:	Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) TRGS 553 Holzstaub; Maschinen u. Anlagen zur Be- und Verarbeitung von Holz und ähnlichen Werkstoffen (GUV 3.10)