Bereich:	Bereichsleiter / Lagerleiter:

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Brandschutzordnung, Abfallleitfaden, Alarmierungsplan
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Allgemeine Labor bzw. Lagerordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
Im Lagerbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation

Gefahrstoffe	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
ja	nein
Freiwerden von Gasen,	Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung
Dämpfen, Schwebstoffen	Arbeiten unter funktionstüchtigem Abzug durchführen
oder Partikeln	regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen
*	Atemschutz- und Partikelmasken mit entsprechenden Filtern vorhalten unter Beachtung der Filterhaltbarkeit
Umgang mit Gefahrstoffen	Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Sicherheitsschränken
insbesondere KMR - Stoffen (karzinogen, mutagen	anzeige- oder erlaubnispflichtige Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in dafür hergerichteten Räumen
reproduktionstoxisch) *	Getrenntlagerung von besonders geruchsintensiven Stoffen
Ermittlungspflicht - Gefahrstoffverzeichnis
Kennzeichnung der Gefahrstoffe
spezielle Betriebsanweisungen für KMR-Stoffe

besondere Maßnahmen beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen (R 45-46-49-60-61) wie Zutrittsbeschränkungen und Kennzeichnung des Arbeitsbereiches
Arbeitsbeschränkungen für besonders gefährdete Personen
Für den Leckagefall geeignete Aufsaugmittel vorhalten
Hautschutz
Schutzhandschuhe beim Umgang mit hautresorptiven Stoffen
Brand- und Explosions-	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
gefährdungen	ja	nein
leichtentzündliche	Erfassung an der Entstehungsstelle - Objektabsaugung
Feststoffe, Flüssigkeiten,	Innenräume von Kühlschränken Ex-geschützt
Gase, explosionsfähige	Ex-geschützte Betriebsmittel in VbF Lägern
Zubereitungen *	Vermeiden von Zündquellen (offene Flammen, mechanische Einwirkungen)
Bei Umgang mit selbstentzündlichen Stoffen: Löschmittel bereithalten, Löschmaßnahmen festlegen
Feuer-, Heiß- und Reparaturarbeiten nur nach schriftlicher Erlaubnis
Zusammenlagerungsverbote gemäß VbF eingehalten (z.B. mit Papier oder giftigen Stoffen)
brandfördernde Stoffe	nicht zusammen mit leichtentzündlichen Stoffen aufbewahren
*	Zusammenlagerungsverbote gemäß TRGS 515 beachtet
elektrostatische Aufladung	Geräte und Gefäße erden - Potentialausgleich
*	Funkenbildung verhindern
elektrostatisch leitfähige Schutzschuhe in VbF Lägern
Elektrische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
elektrische Anlagen und	regelmäßige Prüfung ortsveränderlicher Geräte
Betriebsmittel	Sichtkontrolle vor Inbetriebnahme der elektr. Betriebsmittel
*
Mechanische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
bewegte Transportmittel,	Verkehrswege freihalten
bewegte Arbeitsmittel	Aktionsradius kennzeichnen und beachten
*
Druckgasflaschen und	gegen Umstürzen sichern
Armaturen	Absperreinrichtungen jederzeit zugänglich
*	Termine der regelmäßigen Prüfung beachten
physische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
schwere dynamische	Hebeeinrichtungen zur Handhabung schwerer Lasten
Arbeit
*
Sonstige	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	Nr.	ja	nein
Sturz, Absturz,	Reinigung von Arbeitsflächen und Fußboden
Ausrutschen	regelmäßige Prüfung von Leitern und Tritten
*
ergonomische Gestaltung	Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, siehe Bogen
*	„Bildschirmarbeitsplätze“
Hautgefährdung *	Hautschutzplan: geeignetes Hautschutzmittel, Hautreinigungsmittel, Hautpflegemittel
Bei Latex - Allergien: Handschuhe aus Ersatzmaterial

Literaturhinweise:	Gefahrstoffverordnung, Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Richtlinien für Laboratorien (GUV 16.17/TRGS 526) Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien (GUV 50.0.4)