Arbeitsbereich:	Bereichsleiter (z.B. Werkstatt-, Laborleiter):

Raumnummer(n):

Erstellt durch:	Datum:	Unterschrift:

Grundsätzlich zu beachten sind:

*	Jugendliche beschäftigt (§§ 22, 28a, 29 JArbSchG)	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz für Laboratorien, Brandschutzordnung, Abfallleitfaden
*	Werdende u. stillende Mütter beschäftigt (Mutterschutzrichtlinienverordnung)	Allgemeine Laborordnung, Betriebsanweisungen, Regeln für bestimmte Arbeitsbereiche und Arbeitstechniken
*	Schwerbehinderte beschäftigt (soweit bekannt)	Regelmäßige Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen
Im Laborbereich sind eine Schutzbrille, Kittel und geschlossenes, trittsicheres Schuhwerk zu tragen
Regelmäßige Unterweisung inklusive Dokumentation, insbesondere bei besonders gefährlichen Versuchen

physikalische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
ionisierende Strahlung (Röntgenstrahlung oder	sichere Lagerung von Radionukliden (zugriffsicher vor Dritten)
Umgang mit radioaktiven	Abschirmungen
Stoffen) *	Greifwerkzeuge, Manipulatoren
Arbeiten in Radionuklidabzügen nach DIN 25466
Notduschen im Schleusenbereich
Abwassersammlung bei Umgang mit flüssigen Stoffen
Umfüllarbeiten von Abwasser in Abfallbereitstellungsräumen
Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten
regelmäßige Prüfung der lüftungstechnischen Anlagen
Unterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit
Information von Fremdpersonal u. Besuchern vor Betreten des Bereiches über sicheres Verhalten

physikalische	Nr.	Maßnahmen:	erfüllt	entfällt	Bemerkungen
Gefährdungen	ja	nein
Erwerbs-, Anzeige-, und Genehmigungspflicht für Arbeiten mit Radionukliden
Zutrittsbeschränkungen in Abhängigkeit der Personendosis
Dokumentation des Zutritts (Zutrittskontrollblätter)
Dokumentation des Einkaufs und der Entsorgung, sowie Kontaminationsmessung und Ortsdosismessung im Laborbuch
Anzeige der Personen, die Umgang mit Radionukliden bzw. Röntgenstrahlen haben
Anzeige der Entsorgung von Radionukliden
Dosimetrie (Filmplakette, Inkorporationsüberwachung, Bodycounting)
Arbeitsmedizinische Untersuchung (Personen Kategorie A u. B. vor Aufnahme der Tätigkeit, Kategorie A jährlich)
Dekontaminationsmittel bereithalten
Bleiweste
Bleiglasbrille
Einweghandschuhe
Schutzkittel
Überschuhe
Freimeßeinrichtungen (Kontaminationsmonitore, HFK-Monitore)